**BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

* A biztonságos működés érdekében a gép használata előtt olvassa el és kövesse ezeket az utasításokat.
* Kerülje a készülék mozgatását vagy rázását használat közben.
* Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
* Korlátozza a csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatot, ha felelős személy nem felügyeli őket.
* Ügyeljen arra, hogy a készülékhez használt illóolaj ne csöpögjön a készülék vagy a bútorok külsejére.
* Ne lélegezze be az aromás ködöt közvetlenül a készülékből.
* Ha Ön olyan betegségben szenved, amely különleges gondoskodást igényel, például terhesség, légzési problémák, rák, epilepszia vagy más betegségek esetén, az illóolajok használata előtt konzultáljon orvosával.
* Ha kellemetlenül érzi magát, kapcsolja ki a készüléket, és nyissa ki az ablakokat a friss levegőért.
* Az illóolajokat mindig óvatosan kezelje, mivel magas koncentrációjúak.

**FIGYELMEZTETÉS**

* Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem kerül közvetlen napfénynek, forró környezetnek, gyújtóforrásoknak vagy nyomás alatt álló tárgyaknak, valamint gyúlékony anyagoknak a közelébe.
* A készülék károsodásának elkerülése érdekében csak a csomagban mellékelt USB Type-C-t használja.
* Az áramütés elkerülése érdekében tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az áramforrásról, és húzza ki az USB-kábelt.
* Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a tápegységről (lásd "Tisztítás és karbantartás").
* Az USB-csatlakozó leválasztásakor az egyik kezével fogja meg a készüléket, és a csatlakozót a fejénél fogva fogja meg, amikor kihúzza, ne húzza meg a kábelt.
* Füst, égett szag, szokatlan hangok vagy egyéb rendellenességek esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és húzza ki az USB-csatlakozót.
* Ne kezelje a készüléket és a kábelt nedves kézzel, és ne engedje, hogy víz vagy más folyadékok a készülék közelébe kerüljenek, mert áramütés szenvedhet.

**FIGYELEM! Ez a készülék csak tiszta illóolaj porlasztásával működik! Soha ne keverjük az olajat vízzel, mindig csak tiszta, szennyeződésektől mentes illóolajat használjunk!**

**ELSŐ HASZNÁLAT**

1. Húzza ki az illóolaj szórófejét, és vegye ki az illóolajos üveget, és töltse meg tiszta illóolajjal.
2. Csavarja vissza az üvegcsét a szórófejre, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy biztosan rögzüljön.
3. Helyezze vissza a szórófejet és a palackot a készülékbe, és csatlakoztassa a vezetéket.
4. Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz.
5. A készülék elindításához nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot.
6. A porlasztási szint megváltoztatásához nyomja meg másodszor a gombot. Nyomja meg a harmadik gombot a készülék kikapcsolásához.

**BEÁLLÍTÁSOK**

* Be/Ki gomb: A készülék bekapcsolásához nyomja meg egyszer az ON/OFF gombot. Az alapértelmezett beállítás az alacsony teljesítmény (L). Egy második gombnyomással magas teljesítményre (H) kapcsolhat. A készülék kikapcsolásához nyomja meg harmadszor is.
* Üzemmód gomb fénye: Alacsony teljesítmény: Fehér LED fény / Nagy teljesítmény: lila LED fény / Akkumulátor töltés: villogó LED fény / Tele akkumulátor: zöld LED fény / Alacsony akkumulátor: Gyorsan villogó LED fény

|  |  |
| --- | --- |
| Illatosított köd teljesítményszintek | |
| Alacsony teljesítményszint (L) | 5 másodperc bekapcsolás/2 perc kikapcsolás |
| Teljes üzemidő 2 óra |
| Magas teljesítményszint (H) | 30 másodperc bekapcsolás/2 perc kikapcsolás |
| Teljes üzemidő 5 óra |

* Automatikus kikapcsolás: A sérülések elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsol, ha 45 foknál nagyobb mértékben megdől. A beállított idő letelte után automatikusan kikapcsol.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

**Tisztítási utasítások:**

1. Töltsön egy üres üvegbe (illóolajat) 75% alatti koncentrációjú alkohollal. (Ne használjon nagyobb koncentrációjú alkoholt, mert károsíthatja a készüléket.)
2. Helyezze be az alkoholos flakont a készülékbe, és kapcsolja be a készüléket a magas (H) ködkibocsátási szintre a tisztításhoz, biztosítva, hogy elegendő tiszta levegő legyen abban a helyiségben, ahol a diffúzort tisztítja. Az ideális porlasztási eredmények érdekében ajánlatos a készüléket hetente 1-2 alkalommal, valamint az illóolaj illatának megváltoztatásakor tisztítani.
3. Fordítsa el a szórófej kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a belső kupakot. Áztasson egy vattapamacsot alkoholba, és óvatosan törölje át vele a szórófej belsejét.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolás előtt tisztítsa meg.

**Problémamegoldás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probléma | Ok | Megoldás |
| A készülék be van kapcsolva, de nem működik | Tápcsatlakozás | Győződjön meg róla, hogy a kábel be van dugva az USB-portba. Próbálja meg szét- és újracsatlakoztatni. |
| Alacsony töltöttségű akkumulátor | Töltse fel az akkumulátort teljes töltöttségi szintre. |
| Egyenetlen felület | Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes felületen áll. Ha 45 foknál jobban megdől, automatikusan kikapcsol. Miután a készüléket egy sík területre helyezte  az asztalon, nyomja meg egyszer a On/Off gombot. |
| A készülék be van kapcsolva, de nem porlaszt | Különálló szórófej | Vegye ki a szórófejet, és szerelje vissza. Győződjön meg róla, hogy az igazítójelhez igazodik. |
| Olajhiány | Ellenőrizze, mennyi olaj maradt az üvegben, ha kevés, adjon hozzá több illóolajat, vagy cserélje ki az üveget egy új, teli üveggel. |
| Olajlerakódás a szórófejen | Ha az illóolaj felhalmozódik, kövesse a tisztítási utasításokat (lásd "Tisztítás és karbantartás"). Kerülje a sűrű illóolajokat, mint a vetiver / szantál  Fa **Soha ne keverjen ebbe a készülékbe**  **illóolajokat vízzel! Mindig csak tiszta illóolajat használjunk, hígító anyagok nélkül!** |
| Rosszul beállított olajpálca | Helyezze vissza az olajpálcát a szórófejbe. |
| Olaj szivárog a készülékből | Egyenetlen felület | Ha a készülék megdőlt, helyezze sík felületre, és helyezze újra  nyomja meg az On/Off gombot. A készülék mozgatásához ki kell kapcsolnia a készüléket, ne mozgassa a készüléket bekapcsolt állapotban. |
| Nem zárt vagy elmozdult fedél | Ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően zárt-e. |
| Egy rosszul igazított nyílás, amin keresztül pára távozik. | Ellenőrizze, hogy a készülék fedele lehetővé teszi-e az illatpára szabad átjutását. Próbálja meg pontosabban felszerelni, vagy igazítsa ki a szórófejet úgy, hogy a pára szabadon áramolhasson ki a gépből. |
| A készülék helytelen elhelyezése | Ne tárolja a készüléket 24 óránál hosszabb ideig fejjel lefelé. |
| A készülék fejjel lefelé áll, és belülről hevesen rázkódik. | Távolítsa el a szórófejet, és vegye ki az olajtartályt a gépből. Helyezze a készüléket 2 percre sima felületre. Ezután helyezze vissza a fúvókát a készülékbe, és kapcsolja be. |

Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani a terméket, ebben az esetben a reklamáció nem fogadható el. Ha a készülék nem működik, forduljon a kereskedőhöz.