**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

* Než začnete prístroj používať, prečítajte si a dodržujte tieto pokyny, aby ste zaistili bezpečnú prevádzku.
* Zabráňte pohybu alebo otrasom prístroja počas používania.
* Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
* Obmedzte použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, pokiaľ budú bez dohľadu zodpovednej osoby.
* Zaistite, aby esenciálny olej používaný pre prístroj nekvapkal na vonkajšej časti prístroja alebo nábytok.
* Nevdychujte aromatickú hmlu priamo z prístroja.
* Ak máte problémy, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, ako je tehotenstvo, dýchacie ťažkosti, rakovina, epilepsia alebo iné ochorenie, poraďte sa pred použitím esenciálnych olejov so svojím lekárom.
* Pokiaľ sa začnete cítiť nepohodlne, vypnite prístroj a otvorte okná pre ventiláciu čerstvého vzduchu.
* S esenciálnymi olejmi zaobchádzajte vždy opatrne, sú vysoko koncentrované.

**VAROVANIE**

* Neumiestňujte prístroj na priame slnečné svetlo, do horúceho prostredia, do blízkosti zdrojov vznietenia alebo do blízkosti predmetov pod tlakom a horľavín.
* Používajte iba USB typu C dodané v balení, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.
* Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred čistením a údržbou vždy odpojte prístroj od zdroja napájania a odpojte USB kábel.
* Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho z elektriny (pozri „Čistenie a údržba“).
* Pri odpájaní USB držte prístroj jednou rukou a konektor pri vyťahovaní uchopte za hlavu, neťahajte za kábel.
* V prípade dymu, spáleného zápachu, neobvyklých zvukov alebo iných anomálií okamžite prestaňte prístroj používať a odpojte USB. Prístroj nepoužívajte, ak vykazuje zjavné známky poškodenia.
* Nemanipulujte s prístrojom a káblom mokrými rukami a nedovoľte, aby sa blízko prístroja rozliala voda alebo iné tekutiny, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

**POZOR! Toto zariadenie funguje iba na nebulizáciu čistého esenciálneho oleja! Nikdy nemiešajte olej s vodou, vždy do prístroja používajte iba čistý esenciálny olej bez prímesi!**

**PRVÉ POUŽITIE**

1. Vysuňte trysku pre esenciálny olej nahor a fľašu s esenciálnym olejom vyberte, naplňte ju čistým esenciálnym olejom.
2. Naskrutkujte fľaštičku späť na trysku a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, aby bezpečne zacvakla.
3. Trysku s fľaštičkou zasuňte späť do prístroja a zarovnajte ju s ryskou.
4. Pripojte prístroj k zdroju napájania.
5. Stlačte 1x tlačidlo ON/OFF pre spustenie zariadenia.
6. Druhým stlačením tlačidla zmeníte úroveň nebulizácie. Tretím stlačením prístroj vypnete.

**NASTAVENIE**

* Tlačidlo zapnutia/vypnutia: Jedným stlačením tlačidla ON/OFF zapnete zariadenie. Predvolené nastavenie je nízkoúrovňový výstup (L). Druhým stlačením prepnete na vysokú úroveň výstupu (H). Tretím stlačením zariadenie vypnete.
* Kontrolka tlačidla režimu: Nízky výkon: Biele LED svetlo / Vysoký výkon: Fialové LED svetlo / Batéria sa nabíja: Blikajúce LED svetlo / Plná batéria: Zelené LED svetlo / Nízka batéria: Rýchlo blikajúce LED svetlo

|  |
| --- |
| Úrovne výstupu vonnej hmly |
| Nízkoúrovňový výstup (L) | 5 sekúnd zapnuté / 2 minúty vypnuté |
| Celková doba prevádzky 2 hodiny |
| Vysoká úroveň výstupu (H) | 30 sekúnd zapnuté / 2 minúty vypnuté |
| Celková doba prevádzky 5 hodín |

* Automatické vypnutie: Aby sa zabránilo poškodeniu, prístroj sa automaticky vypne, keď sa nakloní o viac ako 45 stupňov. Tiež sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

**Pokyny na čistenie:**

1. Naplňte prázdnu fľašu (od esenciálneho oleja) liehom s koncentráciou pod 75 %. (Nepoužívajte lieh s vyššou koncentráciou, mohol by prístroj poškodiť.)
2. Zasuňte fľašu s liehom do prístroja a zapnite ho na vysokú (H) úroveň výstupu hmly na vyčistenie, zaistite dostatočný prívod čistého vzduchu v miestnosti, kde difuzér čistíte. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov nebulizácie je vhodné prístroj čistiť 1-2x týždenne a kedykoľvek meníte vôňu esenciálneho oleja.
3. Otočte uzáver trysky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte vnútorný uzáver. Namočte vatový tampón do liehu a jemne ním utrite vnútro trysky.
4. Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, vyčistite ho pred skladovaním.

**Riešenie problémov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problém | Príčina | Riešenie |
| Prístroj je zapnutý, ale nefunguje | Pripojenie napájania | Skontrolujte, či je kábel dobre zapojený do portu USB. Skúste ho odpojiť a znova pripojiť. |
| Nízky stav batérie | Nabite batériu do plného nabitia. |
| Nerovný povrch | Skontrolujte, či je prístroj na rovnom povrchu. Ak sa nakloní o viac ako 45 stupňov, automaticky sa vypne. Po premiestnení prístroja na rovnúplochu stlačte raz tlačidlo ON/OFF. |
| Prístroj je zapnutý, ale nevychádza hmla | Oddelená tryska | Vyberte trysku a znova ju nasaďte. Uistite sa, že je zarovnaná so značkou zarovnania. |
| Nedostatok oleja | Skontrolujte, koľko oleja vo fľaštičke zostáva, ak je oleja málo, pridajte viac esenciálneho oleja alebo fľaštičku s esenciálnym olejom vymeňte za novú – plnú. |
| Nahromadenie oleja na tryske | Ak sa nahromadí esenciálny olej, postupujte podľa pokynov na čistenie (pozri „Čistenie a údržba“). Vyhnite sa hustým esenciálnym olejom, ako je vetiver/santalovédrevo. **Do tohto zariadenia nikdy nemiešajte****esenciálne oleje s vodou! Vždy používajte iba čistý esenciálny olej bez prímesi!** |
| Zle nastavená olejová tyčinka | Znovu vložte olejovú tyčinku do trysky. |
| Z prístroja uniká olej | Nerovný povrch | Ak je prístroj naklonený, presuňte ho na rovný povrch a znovastlačte tlačidlo On/Off. Pre presun prístroja je nutné ho vypnúť, nepohybujte s prístrojom, pokiaľ je zapnutý. |
| Nedovretý či odsunutý kryt | Skontrolujte, či je kryt správne uzavretý. |
| Zle zarovnaný otvor, ktorým vychádza hmla | Skontrolujte, či kryt prístroja umožňuje voľný priechod vonnej hmly. Vyskúšajte ho nasadiť presnejšie alebo zarovnajte trysku, aby hmla mohla voľne vychádzať z prístroja von. |
| Nesprávne umiestnenie prístroja | Neskladujte prístroj hore nohami dlhšie ako 24 hodín. |
| Prístroj je hore nohami a vo vnútri sa silno trasie | Vyberte trysku a vyberte nádobku s olejom z prístroja. Položte prístroj na rovný povrch na 2 minúty. Potom trysku znovu nainštalujte späť do zariadenia a zapnite. |

Nepokúšajte sa výrobok sami rozoberať alebo opravovať, v takom prípade vám nemôže byť uznaná reklamácia. Pokiaľ prístroj nefunguje, kontaktujte, prosím, svojho predajcu.